EWM-C117 manual

**(一)確認模式**

請用下面的AT cmd確認 modem card處於何種模式 (0: PPP, 3: RNDIS)

# stty -F /dev/ttyACM0 –echo

# cat /dev/ttyACM0 &

# echo AT+UUSBCONF? > /dev/ttyACM0

AT+UUSBCONF?

+UUSBCONF: 3,"RNDIS",,"0x1146"

OK

如果你看到的是 +UUSBCONF: 0,"",,"0x1141", 表示目前是PPP

請用下面的方式切換

# echo AT+UUSBCONF=3 > /dev/ttyACM0

# echo AT+CFUN=16 > /dev/ttyACM0

切換完畢, modem card會重新啟動, 接著你在 ifconfig 應該就能看到usb0連線

usb0 Link encap:Ethernet HWaddr 26:bc:80:f8:94:db

 inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

 inet6 addr: fe80::24bc:80ff:fef8:94db/64 Scope:Link

 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

 RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

 TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

 collisions:0 txqueuelen:1000

 RX bytes:1360 (1.3 KB) TX bytes:3796 (3.7 KB)

**(二)連上網路：**

使用4G\_rndis.sh腳本後，便可以透過瀏覽器上網