
EIS-D620 opcua SOP

1. Download \\172.22.31.128\share\Image\Software\_Request\_10926\device-opcua\_20191002.tar.gz
2. Copy to EIS-D620
3. # tar zxvf device-opcua\_20191002.tar.gz
4. [PC] open OPC-UA server.



(5) [EIS-620] node index.js

(6)