**EWM-4G module porting guide on DS100**

**Install PPP**

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install ppp

**Run pppd Command**

pppd connect 'chat -v -s -t 10 "" "AT" "" "ATDT\*99#" "CONNECT" ""' user username password password /dev/ttyACM2 460800 nodetach crtscts debug usepeerdns defaultrout

Check Connect

ping 8.8.8.8